
Приложение 3

**Модуль оперативной памяти Kingston KVR1333D3N9/2G**

**Общие характеристики**

Тип памяти - DDR3

Форм-фактор - DIMM 240-контактный

Тактовая частота - 1333 МГц

Пропускная способность - 10600 Мб/с

Объем - 1 модуль 2 Гб

Поддержка ECC - нет

Буферизованная (Registered) - нет

Низкопрофильная (Low Profile) - нет

**Тайминги**

CAS Latency (CL) – 9

RAS to CAS Delay (tRCD) - 9

Row Precharge Delay (tRP) - 9

**Дополнительно**

Количество чипов каждого модуля - 16, двусторонняя упаковка

Напряжение питания - 1.5 В